École de technologie supérieure

Université du Québec

TP 2

Présenté à Mme. Ndeye Bineta SARR

Dans le cadre du cours

*SYS836 – Systèmes de communication numérique avancés*

PAR

Eric LACERTE LACE23038502

Philippe LAVOIE LAVP05067203

MONTRÉAL, LE 7 FÉVRIER 2018

# Exercice 1

## Pour une fréquence Doppler 𝑓𝐷 = 10 𝐻𝑧, générer 100000 échantillons qui seront transmis sur un canal de Rayleigh à un rythme de 10 ksymbs/s. Vous utiliserez l’objet « rayleighchan » de Matlab.





Figure 1 Constellation du signal d'origine (TX) et du signal résultant dans le canal de Rayleigh (RX)

## Avec la fonction « hist », montrer que l’amplitude de ces échantillons suit une distribution de probabilité de Rayleigh et que la phase suit une distribution uniforme.





Figure 2 Distribution de l'amplitude et du phasage du signal résultant (RX)

Nous pouvons voir ici que la distribution de l’amplitude dans un canal de Rayleigh est une « cloche » décalée vers la gauche. Le déphasage quant à elle tend à être répartie également.

## A l’aide d’une simulation appropriée, montrer que ce canal n’est pas sélectif en fréquence.




Figure 3 Spectre du signal résultant (RX)

Nous pouvons voir que la réponse est uniforme pour toutes les fréquences. Aucune bande de fréquences ne subissent un gain différent. Le canal n’est donc pas sélectif en fréquences.

## Rappeler la définition de temps de cohérence et bande de cohérence d’un canal. Quelles sont les valeurs du temps de cohérence et de la bande de cohérence de ce canal ?

La bande de cohérence d’un canal est la bande de fréquence pour laquelle l’amplitude d’un signal sera constante. La bande de cohérence est l’infini dans notre cas, car l’amplitude demeure constante.(voir la figure 3)

Le temps de cohérence est l’intervalle de temps pendant lequel la réponse du signal est constante.

## Pour une fréquence Doppler 𝑓𝐷 = [50 100 150] 𝐻𝑧, montrer l’influence de 𝑓𝐷 sur l’amplitude des échantillons.




Figure 4 Amplitude du signal pour les fréquences doppler de 50, 100 et 150 Hz

Nous pouvons voir que l’amplitude augmente légèrement lorsque la fréquence de Doppler est augmentée.

## A l’aide d’une simulation Matlab ou Simulink, réaliser des courbes de performances pour la modulation OQPSK et avec une diversité L= [1 2 4]. Commenter

# Exercice 2 Canal de Rice

## On s’intéresse maintenant au canal de Rice. Quelle est la différence entre un canal de Rayleigh et celui de Rice ?

Dans le canal de Rice le récepteur a une vue direct (LOS) avec le transmetteur tandis que dans le canal de Rayleigh le récepteur ne voit pas le transmetteur. Nous pouvons configurer la puissance du lien direct (LOS) avec le paramètre K du canal de Rice.

## Pour une fréquence Doppler 𝑓𝐷=10 𝐻𝑧 𝑒𝑡 𝐾=2, générer 100000 échantillons qui seront transmis sur un canal de Rice à un rythme de 10 ksymbs/s. Vous utiliserez l’objet ***« ricianchan »*** de Matlab.

## Sur le même graphique, comparer l’amplitude des échantillons de ce canal à celui de Rayleigh. Lequel est plus sélectif ? Pourquoi ? Que se passe-t-il si 𝐾=0 ?

Puisque K est le ratio entre la puissande du lien direct (LOS) et les autres liens, ii le paramètre K est égal à 0, cela veut dire que la puissance du Lien direct (LOS) est nulle. Le canal de Rice ne contient de lien direct (LOS). Le canal de Rice devient identique au canal de Rayleigh.

## A l’aide d’une simulation Matlab ou Simulink, réaliser des courbes de performances pour la modulation OQPSK avec 𝐾=[0 2] et une diversité L= [1 2 4]. Commenter

# Exercice 3 : Canal sélectif en fréquence et Applications aux canaux COST 207 et GSM/EDGE

## Expliquer ce qu’est un canal sélectif en fréquence.

On dit qu’un canal est sélectif en fréquence lorsque le signal a une largeur de bande (Bs) plus grande que la bande de cohérence (Bc) du canal. La période d’un symbole est plus petite que l’étalement des retards (« delay spread ») et le canal causera de l’interférence inter-symbole. Toute la largeur de bande du signal sera affectée par les différents gains et variations de phase du canal.

## Créer un canal de Rayleigh conforme au modèle COST 207 « Typical Urban » (TU). Générer 50000 échantillons transmis au rythme de 1Msymbs/s pour une fréquence Doppler de 10 Hz.

La Figure 1 contient le code Matlab utilisé pour la simulation.

% Paramètres de simulation

M = 4; % ordre de modulation

psk4Mod = comm.PSKModulator(M, 'PhaseOffset', 0); % modulateur PSK

Rsym = 125000; % Rythme symbole

Rbit = Rsym \* log2(M); % Rythme binaire

Nos = 4; % Facteur de sur-échantillonnage

ts = (1/Rbit) / Nos; % Période d’échantillonnage (1Msymb/s)

fd = 10;

chan = rayleighchan(ts, fd);

% Configuration des propriétés du canal.

chan.PathDelays = [0 200 600 1600 2400 5000] \* 1e-9;

chan.AvgPathGaindB = [-3 0 -2 -6 -8 -10];

chan.StoreHistory = 1;

chan.ResetBeforeFiltering = 0;

chan.NormalizePathGains = 1;

% Simulation

Nframes = 16;

Nsamples = 5e4; % 50000 échantillons

for iFrames = 1:Nframes

y = filter(chan, psk8Mod(randi([0 M-1],Nsamples,1)));

plot(chan);

if iFrames == 1, channel\_vis(chan, 'visualization', 'fr'); end

end

Figure 1 Code Matlab utilisé pour le modèle COST 207

## Montrer que le canal est sélectif en fréquence.

En visualisant la réponse en fréquence du canal, on remarque que celle-ci n’est pas plate. Donc le canal est sélectif en fréquence.




Figure 2 Réponse en fréquence du canal COST 207 TU

On peut aussi confirmer que la durée d’un symbole est inférieure (Ts) est inférieure à l’étalement des délais (Tm).

Dans notre simulation, la durée du symbole est :

Et l’étalement des délais (« maximum excess delay ») est :

Ts est bien inférieur à Tm. Donc le canal est sélectif en fréquence.

## Construction d’un modèle GSM/EDGE avec la fonction « stdchan ».

La fonction stdchan propose plusieurs modèles GSM/EDGE. Nous choisissons ‘gsmTUx6c1’ (Typical case for urban area (TUx), 6 taps, case 1), puisqu’il est semblable au modèle COST 207 utilisé à la question précedente.

## Simulation

% stdchan

M = 8; % ordre de modulation

NSamples = 1e4; % Nombre d’échantillons

Nframes = 6;

Rsym = 9600; % Rythme symbole

Rbit = Rsym \* log2(M); % Rythme binaire

Nos = 4; % facteur de suréchantillonnage

ts = (1/Rbit) / Nos; % Période d’échantillonnage

v = 120 \* 1e3/3600; % Vitesse du mobile (m/s)

fc = 1800e6; % Fréquence porteuse

c = 3e8; % Vitesse de la lumière

fd = v\*fc/c; % Maximum Doppler de la composante diffuse

chan = stdchan(ts, fd, 'gsmTUx6c1');

chan.StoreHistory = 1;

chan.ResetBeforeFiltering = 0;

chan.NormalizePathGains = 1;

psk8Mod = comm.PSKModulator(M, 'PhaseOffset', 0); % Modulateur PSK

for iFrames = 1:Nframes

y = filter(chan, psk8Mod(randi([0 M-1],NSamples,1)));

plot(chan);

if iFrames == 1, channel\_vis(chan, 'visualization', 'doppler', 2); end

end

Figure 3 Code Matlab utilisé pour le modèle GSM/EDGE

## Visualiser et commenter le spectre Doppler et « scattering ».

Le spectre Doppler représente la puissance moyenne du signal reçu en fonction de la fréquence Doppler.

La fonction de “scattering” est une représentation de la puissance moyenne du signal reçu en fonction du délai et de la fréquence Doppler. C’est une représentation sur le même graphe du spectre Doppler de chaque chemin du canal.

On remarque que la largeur du spectre Doppler dans les 2 graphiques correspond à la fréquence Doppler choisie (200 Hz) pour le canal. Les délais de la fonction « scattering » correspondent aux délais de chaque chemin du canal (voir l’axe de gauche dans la Figure 5 et la propriété « PathDelays » du canal dans la Figure 6).

On note également que le spectre Doppler du canal simulé correspond à un spectre Doppler de Jakes.




Figure 4 Spectre Doppler pour le 2e chemin (“path”)




Figure 5 Fonction "scattering"




Figure 6 Propriétés du canal GSM/EDGE utilisé